INTISARI 
Furfural merupakan sejenis minyak yang tidak berwama dengan bau seperti almond, namun jika berada pada udara akan secara cepat berubah wama menjadi kuning. Tongkol jagung merupakan salah satu limbah hasil pertanian yang mengandung pentosan sebagai bahan dasar pembuatan furfural. Tongkol jagung memiliki kandungan pentosan yang tinggi yaitu antara 30-40%. Kebutuhan akan furfural di Indonesia sebenamya tidak terlalu besar, tetapi jumlahnya terus meningkat. Sampai dengan saat ini, kebutuhan furfural di Indonesia dipenuhi melalui impor dari Cina. Oleh karena itu diharapkan dengan berdirinya pabrik furfural dalam negeri dapat memenuhi kebutuhan furfural dalam negeri. 
Pabrik Furfural berlokasi di daerah Sukodono, Lumajang, Jawa Timur, dengan kapasitas 9090,9821 ton furfural per tahun. Tongkol jagung sebagai bahan baku utama diambil dari daerah-daerah sekitar Lumajang, Jawa Timur. Proses pembuatan furfural menggunakan metode Quaker Oats Batch, yaitu proses pemanasan dengan steam injection dan dibantu dengan katalis asam. Proses pembuatan furfural ini meliputi beberapa tahap proses utama, yaitu proses pemanasan dengan steam, proses pemisahan pertama pada stripping kolom, dan proses pemisahan kedua pada dekanter untuk kemudian diperoleh produk. Produk furfural yang dihasilkan berupa liquid yang dikemas dalam kemasan drum. 
Dari analisa ekonomi pabrik furfural didapatkan nilai POT, baik sebelum maupun sesudah pajak, untuk metode linier dan metode Discounted Cash Flow berkisar antara 1 tahun 4 bulan hingga 2 tahun 7 bulan. Titik impas (BEP) untuk metode linier adalah 24,26% dan untuk metode Discounted Cash Flow adalah 31,06% 
ix